**Проект Перечня работ   
по содержанию объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия:**

1) ремонт в существующих трассах и каналах внутренних инженерных сетей тепло-, водо-, электроснабжения, канализации, систем пожарного оповещения, систем видеонаблюдения и иных систем обеспечения безопасности;

2) ремонт или замена лифтового оборудования в пределах существующих лифтовых шахт, ремонт лифтовых шахт;

3) локальный ремонт покрытий стен, полов, потолков и лестниц, в том числе антикоррозийная обработка металлических деталей, биозащитная  
и огнезащитная обработка деревянных конструкций;

4) локальный ремонт повреждений штукатурного и красочного слоев; устранение локальных повреждений и защитную окраску кровли, свесов, навесов, козырьков, оконных отливов, открытие архитектурных деталей, локальный ремонт входной группы (лестниц, площадок, козырьков)  
и водосточной системы (трубы, воронки, колена, отметы, лотки);

5) замена простых стекол оконных и дверных заполнений;

6) ямочный ремонт покрытий территории объекта культурного наследия;

7) подрезка деревьев, кустарников, стрижка газонов, замена растений;

8) установка легковозводимых конструкций при проведении временных мероприятий.